|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EGENKONTROL AF**  **AUTOMATISK BRANDDØRSLUKNINGSANLÆG (ABDL)** | | | | |  |
| **TJEKLISTE/BILAG NR. [XX]** | | | **ÅR:** |  | |
| ***Frekvens*** | ***JAN*** | ***APR*** | ***JUL*** | ***OKT*** | |
| *Dato:* |  |  |  |  | |
| *Kvittering:* |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KVARTALS KONTROL** | | ***OK*** | ***Ikke OK*** |
| 1 | Det skal mindst en gang i kvartalet kontrolleres, at brandmæssige døre, porte, lemme el.lign. med ABDL-anlæg lukker korrekt, når dette udløses ved prøveknappen. |  |  |

|  |
| --- |
| **BEMÆRKNINGER TIL KONTROLLEN** |
|  |

|  |
| --- |
| **HVOR KAN JEG FINDE YDERLIGERE OPLYSNINGER** |
| * Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5, kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger (<https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger>) * DBI Retningslinje 231 ”Automatiske branddør-slukningsanlæg”, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut * Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5, kapitel 5 – Brand, Bilag 12 - Præ-accepterede løsninger - Brandtekniske installationer (<https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger>) |